|  |  |
| --- | --- |
| (GİRİŞ) Çalışma Voltajı | 230 VAC |
| Ayarlanabilir Voltaj Aralığı | 154-264 VAC |
| Frekans Aralığı | 50 Hz / 60 Hz |
| (ÇIKIŞ) Max Verim | 94% |
| Demeraj Gücü | 22000 VA |
| (AKÜ)Voltajı | 48 VDC |
| Aşırı Yük Koruması | 56,4 VDC |
| Max Şebeke Şarj Akımı | 80A+80A |
| (SOLAR ŞARJ) Akımı | 2X80A (160A) |
| Açık Devre Gerilimi (max) | 500 VDC |
| Stand-by Güç Tüketimi | 2W |
| Boyut(mm) | 570.8x500x148.2mm |
| Ağırlık(kg)[DATASHEET](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDownloads%5C11KW%20MPPT.pdf) | 19.5kg |